# GRA_Brevhuvud_300linj

# Luftbehållare typ B80-A

## Tekniska data

Max arbetstryck 330 bar

Volym komprimerad luft 80 l

Volym fri luft 26,4 m³

Anslutning 8S (för 8 mm rör)

Mått (b x d x h) 350x350x2040 mm

Vikt 145 kg

Luftbehållaren är monterade på en kraftig stålram och monterad med anslutningen i botten.

Behållaren levereras komplett med manuell kondensavtappare. **Viktigt för att kunna dränera eventuell kondens i behållaren.**

Efter installation skall behållaren besiktigas av ackrediterat organ.

Installationsbesiktning ingår ej.



